Настройка Globax через GPRS
1. Скачать и установить Globax в соответствии с вашей спутниковой картой 
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2. Включить в антивируснике режим обучения или добавить globax.exe в исключения
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3. Посмотрите, чтобы Server4PC не был включен! Обязательно выгрузите его.
4. Настройте спутниковую карту по DHCP или с классическим ip 192.168.238.238 mask 255.255.255.0, но не с ip адресом вашей подписки! Пакеты будут идти через TAP адаптер Globax (если все правильно настроено)
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5. Запустите globax через прямое соединение с интернетом и введите имя и пароль, поставьте галку «Использовать встроенный модуль DVB» и нажмите «Подключить», получите ip и pid своей подписки (можно увидеть при следующей загрузке) или прописать вручную, при подключении sat-sat
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6. Globax появится в трее, может переливаться красным, желтым и зеленым в зависимости от статуса подключения
7. В браузере пропишите 127.0.0.1:3128 и наслаждайтесь.
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8. В следующий раз запускайте ярлык «Globax 5 Raduga (быстрый старт)»
В режиме sat-sat не пробовал.
PS Опробовано чисто экспериментально
Настройки globax до и после получения настроек при прямом подключении к интернету
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	Поменялся локальный UDP порт на 2041
	Ничего не поменялось
	Изменился ip TAP адаптера на 10.33.217.ххх


Содержание файла настройки глобакса globax.conf

[server]

traffic=60

port=2041

log=client.log

datatimeout=300

control_socket=127.0.0.1:30000

[remote]

name=globax

server=80.81.208.82:32000

login=(договор подписки)
passwd=(пароль подписки)
mtu=500

mru=1400

speed_in=1000000

speed_out=2000

[local]

remote=globax

service_int=0

port=127.0.0.1:3128

[local]

remote=globax

service_int=2

port=127.0.0.1:1080

[local]

remote=globax

tun_timeout=20

tun_init=dhcp

ptp_ip=10.32.0.1

tunnel=10.33.217.199:3001

[local]

remote=globax

transparent

port=10.33.217.199:3000
