Инструкция по обновлению ПО для роутера от Радуги-Интернет

Внимание: прошивку сборки 15000 можно скачать по данной ссылке: https://yadi.sk/d/B3nUPh2kgchpg
После прошивки роутера не произойдет изменений паролей и других настроек.
Откройте Ваш браузер (не рекомендуется использование Internet Explorer), наберите в адресной строке 192.168.20.1 (в случае если вы его «сбрасывали» - 192.168.1.1) и зайдите в веб-интерфейс роутера, указав логин и пароль.

1. Зайдите во вкладку System, нажмите на кнопку Обзор
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2. Укажите путь к прошивке, затем нажмите кнопку Открыть 
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3. Убедитесь, что выбранный Вами файл имеет расширение *.bin. Далее нажмите Upload. [image: image3.png]airnouter

SYSTEM

Firmware Update

oS T TN Te— CoEm ( )
et &

Bl Number. 17762
Check for Updites:

Enable (_CheckNow )

Device Date Settings
Deviee Name: ArRauter Time Zone: [(GHT) Western Europe Trv
Inertace Langusge: | Engish v Startup Dete: [] Enable
Stortus Date:

System Accounts

Administator Username: ubnt

Readnly Acsourt: [] Enable

Miscellaneous. Location

Reset Button: [7]

Enate Lattude:

aihax Technology Features: [] Enable. Longitude:




4. В течении 10 сек прошивка будет загружена в во флеш-память роутера. После этого система выдаст сообщение о готовности к обновлению ПО. Нажмите Update
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5. После этого в новом окне браузера начнет отображаться строка прогресса обновления ПО. Внимание! Во время обновления НЕЛЬЗЯ выключать роутер из сети 220 V. Это может привести к поломке устройства.
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6. По окончанию процесса устройство готово к использованию.

